Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 декабря 2014 г. N 5510

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАСТРОЕННОЙ

ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ УЛИЦ МАЛАЯ ЯМСКАЯ, МАСЛЯКОВА,

ИЛЬИНСКАЯ В НИЖЕГОРОДСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ОБЪЕКТАМИ СОЦИАЛЬНОГО И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ,

ОБЪЕКТАМИ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В соответствии со ст. 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом города Нижнего Новгорода, в целях реализации постановления городской Думы города Нижнего Новгорода от 31.01.2007 N 4 "Об утверждении муниципальной адресной программы сноса и реконструкции ветхого жилого фонда в городе Нижнем Новгороде" (с изменениями) администрация города Нижнего Новгорода постановляет:

1. Утвердить расчетные показатели обеспечения застроенной территории в границах улиц Малая Ямская, Маслякова, Ильинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода в соответствии со схемой (приложение N 1 - не приводится) объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры согласно [приложениям N 2](#P31), [3](#P99).

2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить размещение настоящего постановления в средствах массовой информации.

3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Миронова С.М.

Исполняющий обязанности

главы администрации города

М.М.ХОЛКИНА

Приложение N 2

к постановлению

администрации города

от 29.12.2014 N 5510

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТАМИ

СОЦИАЛЬНОГО И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Учреждения, предприятия, сооружения, единица измерения | Единица измерения | Норматив обеспеченности на 1000 человек [<\*>](#P87) |
| Объекты социального назначения |
| 1 | Детские образовательные учреждения | мест | 85 [<\*\*>](#P88)Предполагается строительство детского образовательного учреждения ориентировочной вместимостью 280 мест в границах застроенной территории |
| 2 | Общеобразовательные школы | уч. мест | 180 [<\*\*>](#P88) |
| 3 | Поликлиники | посещений в смену | уточняется документацией по планировке территории |
| 4 | Раздаточные пункты молочных кухонь | кв. м общей площади |
| Объекты коммунально-бытового назначения |
| 5 | Магазины | кв. м торговой площади | 100 |
| 6 | Предприятия общественного питания | мест | 8 |
| 7 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 2 |
| 8 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | кв. м общей площади | 70 - 80 |
| 9 | Прачечные самообслуживания | кг белья | 10 |
| 10 | Химчистки | кг вещей в смену | 4 |
| 11 | Отделения связи | объект | уточняется документацией по планировке территории |

--------------------------------

<\*> В соответствии с СП 42.13330. 2011 "СНиП 2.07.01-89\*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" приложение Ж.

<\*\*> Уточняется в зависимости от демографической структуры населения административного района города.

Приложение N 3

к постановлению

администрации города

от 29.12.2014 N 5510

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

ОБЪЕКТАМИ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Учреждения, предприятия, сооружения, единица измерения | Ед. измерения | Количество [<\*>](#P143) | Условия обеспечения |
| 1 | Водоснабжение | куб. м/ч | 20 | Обеспечивается согласно выдаваемым техническим условиям |
| 2 | Канализация | куб. м/ч | 20 |
| 3 | Теплоснабжение | Гкал/ч | 5 |
| 4 | Газоснабжение | куб. м/ч | 43 |
| 5 | Электроснабжение | кВт | 600 |
| 6 | Радиофикация | кол. радиоточек | 170 |
| 7 | Телефонизация | кол. номеров | 230 |
| 8 | Ливневая канализация | л/с | 360 |

--------------------------------

<\*> Показатели указаны для планируемых к строительству объектов.